**附件：**

**空调维修单价标准（含人工、运输费用）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机型 | 服务项目 | 单价：元 |
| 挂式1-1. 5p | 小修（温度传感器、接水盘、线路问题等） |  |
| 其中：小修维修费 |  |
| 温度传感器 |  |
| 接水盘 |  |
| 线路材料 |  |
| 滤网 |  |
| 中修（电容，风筒，万能电脑板等） |  |
| 其中：中修维修费 |  |
| 风筒 |  |
| 系统排阻 |  |
| 交流接触器 |  |
| 内机控制面板 |  |
| 电容 |  |
| 内机电机 |  |
| 电脑板 |  |
| 显示板 |  |
| 大修（压缩机、四通阀等等） |  |
| 其中：大修维修费 |  |
| 压缩机 |  |
| 四通阀 |  |
| 移机安装 |  |
| 单拆（不含搬运） |  |
| 单装（不含搬运） |  |
| 外机挂架（普通铁架） |  |
| 打孔（普通水钻墙孔，约30公分） |  |
| 挂式2-3P | 服务项目 |  |
| 小修（温度传感器、接水盘线路等问题） |  |
| 其中：小修维修费 |  |
| 温度传感器 |  |
| 接水盘 |  |
| 线路材料 |  |
| 滤网 |  |
| 中修（电容，风筒，万能电脑板等） |  |
| 其中：中修维修费 |  |
| 电容 |  |
| 系统排阻 |  |
| 交流接触器 |  |
| 内机控制面板 |  |
| 风筒 |  |
| 万能电脑板 |  |
| 内机电机 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 挂式2-3P | 显示板 |  |
| 大修（压缩机、四通阀等等） |  |
| 其中：大修维修费 |  |
| 四通阀 |  |
| 移机安装 |  |
| 单拆（不含搬运） |  |
| 单装（不含搬运） |  |
| 外机挂架（普通铁架） |  |
| 打孔（普通水钻墙孔，约30公分） |  |
| 柜式2-3P | 服务项目 |  |
| 小修（温度传感器、接水盘、线路等问题） |  |
| 其中：小修维修费 |  |
| 温度传感器 |  |
| 接水盘 |  |
| 线路材料 |  |
| 滤网 |  |
| 中修（电容，风筒，万能电脑板等） |  |
| 其中：中修维修费 |  |
| 电容 |  |
|  | 系统排阻 |  |
|  | 内机控制面板 |  |
|  | 交流接触器 |  |
|  | 风筒 |  |
|  | 万能电脑板 |  |
|  | 内机电机 |  |
|  | 显示板 |  |
|  | 大修（压缩机、四通阀等等） |  |
|  | 其中：大修维修费 |  |
| 柜式2-3P | 四通阀 |  |
|  | 移机安装 |  |
|  | 单拆（不含搬运） |  |
|  | 单装（不含搬运） |  |
|  | 外机挂架（普通铁架） |  |
|  | 打孔（普通水钻墙孔，约30公分） |  |
|  | 服务项目 |  |
|  | 小修（温度传感器、接水盘、线路等问题） |  |
|  | 其中：小修维修费 |  |
| 柜式5P | 温度传感器 |  |
|  | 接水盘 |  |
|  | 线路材料 |  |
|  | 滤网 |  |
|  | 中修（电容，风筒，万能电脑板等） |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 柜式5P | 其中：中修维修费 |  |
| 电容 |  |
| 系统排阻 |  |
| 内机控制面板 |  |
| 风筒 |  |
| 内机电机 |  |
| 显示板 |  |
| 大修（压缩机、四通阀等等） |  |
| 其中：大修维修费 |  |
| 四通阀 |  |
| 移机安装 |  |
| 单拆（单装）（不含搬运） |  |
| 外机挂架（普通铁架） |  |
| 打孔（普通水钻墙孔，约30公分） |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸顶空调3P | 服务项目 |  |
| 小修（温度传感器、线路等问题） |  |
| 其中：小修维修费 |  |
| 温度传感器 |  |
| 中修（启动电容，风筒，万能电脑板等） |  |
| 其中：中修维修费 |  |
| 启动电容 |  |
| 风筒 |  |
| 万能电脑板 |  |
| 大修（压缩机、四通阀等等） |  |
| 其中：大修维修费 |  |
| 四通阀 |  |
| 移机安装 |  |
| 单拆（单装）（不含搬运） |  |
| 外机挂架（普通铁架） |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 打孔（普通水钻墙孔，约30公分） |  |
| 吸顶空调5P | 服务项目 |  |
| 小修（温度传感器、线路等问题） |  |
| 其中：小修维修费 |  |
| 温度传感器 |  |
| 中修（启动电容，风筒，万能电脑板等） |  |
| 其中：中修维修费 |  |
| 启动电容 |  |
| 风筒 |  |
| 万能电脑板 |  |
| 大修（压缩机、四通阀等等） |  |
| 其中：大修维修费 |  |
| 四通阀 |  |
| 移机安装 |  |
| 单拆（单装）（不含搬运） |  |
| 外机挂架（普通铁架） |  |
| 打孔（普通水钻墙孔，约30公分） |  |
| 空调深度清洗 | 以下明细空调深度清洗： |  |
| 挂机（内机） | 含人工、消毒，专用环保清洗机 |  |
| 挂机（外机） | 含人工、消毒，专用环保清洗机 |  |
| 柜机（内机） | 含人工、消毒，专用环保清洗机 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 柜机（外机） | 含人工、消毒，专用环保清洗机 |  |
| 吸顶空调  （内机） | 含人工、消毒，专用环保清洗机 |  |
| 吸顶空调  （外机） | 含人工、消毒，专用环保清洗机 |  |
| 铜管价格 |  |  |
| 1- 1. 5p | 液管直径6mm |  |
| 气管直径10mm |
| 2p | 液管直径6mm |  |
| 气管直径12mm |
| 3p | 液管直径10mm |  |
| 气管直径16mm |
| 5p | 液管直径12mm |  |
| 气管直径19mm |
| 1-5匹 | 空调排水管 |  |
| 单清洗内机 | 2-5匹 |  |
| 1-1. 5P |  |
| 加氟 | 1-1. 5P |  |
| 2P |  |
| 3P |  |
| 5P |  |